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Extienden uso de agua tratada en UABC

· Se beneficia a la comunidad y medio ambiente ya que se ahorra agua que puede utilizarse en otras zonas de la ciudad. 

Mexicali, B.C., a viernes 16 de mayo de 2014.- La Universidad Autónoma de Baja California (UABC), preocupada por implementar estrategias que colaboren en el cuidado del medio ambiente, desde 2006 inició el proyecto para contar con una planta tratadora que le permitiera crear su propia agua limpia.

La planta LAOTSS (Lodos activos con las mejoras de oxidación total y el vanguardista proceso de flujo pistón en un sistema secuencial), fue entregada a la UABC el 31 de octubre del 2006, pero fue hasta el 2007 que empezó a operar, debido a que trabaja por medio de lodos activos y funciona a base de bacterias, las cuales se reproducen y se alimentan de la materia orgánica que contienen las aguas negras, por lo que se necesitan al menos tres meses para que se estabilice y pueda funcionar correctamente.

Para operarla, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) capacitó al personal que trabajaría en ella; actualmente son tres empleados de la UABC los que la operan, en turnos matutino, vespertino y fin de semana.

El agua obtenida se utiliza para regar los campos deportivos de la UABC, los cuales abarcan aproximadamente 8.5 hectáreas, distribuidas en dos campos de futbol, dos de beisbol, dos de softbol y una pista de atletismo. 

En fechas recientes, la Universidad realizó una inversión cercana a los 5.5 millones de pesos en la ampliación de la denominada línea de agua morada, con la cual se regarán, además de los campos deportivos, los jardines de la Unidad Universitaria Mexicali I y, de forma parcial, las áreas verdes de la Unidad Universitaria Mexicali II, con lo que se sumarán siete hectáreas beneficiadas con esta medida.

Es preciso mencionar que la planta tratadora que maneja la UABC tiene capacidad para trabajar hasta 10 litros por segundo. También utiliza aguas negras de la red municipal para tratarla e irrigar, con lo que se apoya a la Cespm en el saneamiento de estas aguas. 

Con esto la UABC contribuye en el beneficio de la comunidad y el medio ambiente, ya que el agua que se ahorra se le otorga a otras zonas de la ciudad y al mismo tiempo se reduce el consumo de agua.
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La planta cumple con las especificaciones establecidas en la norma 003 de SEMARNAT, la cual regula la obtención de agua para riego de áreas verdes; y con la norma de la Comisión Nacional del Agua, por lo que cada tres meses se hace un informe de la producción y consumo del agua.

Cabe mencionar que el agua producida por la planta tratadora no puede ser utilizada para uso cotidiano, ya que requeriría de otro proceso purificador, llamado ósmosis inversa, el cual mata otro tipo de bacterias, y aunque no es dañina tampoco es recomendable para su consumo humano.
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